**Приложение №41**

Приняты

и введены в действие

приказом Государственной

комиссии при Правительстве

Кыргызской Республики

по архитектуре и строительству

от 16 апреля 2001 года № 62

**СНиП КР 31-04:2001**

**Строительные нормы и правила Кыргызской Республики**

**Общественные здания и сооружения**

**Коомдук имараттар жана курулмалар**

**Дата введения 2001-00-00**

**Предисловие**

1. Пересмотрены и подготовлены к изданию Кыргызским научно-исследовательским и проектным институтом по архитектуре и градостроительству Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по архитектуре и строительству.

В настоящих нормах и правилах за исключением разделов 1, 2, 4 [пунктов 5.3](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30332414#sub_id=503), [5.11](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30332414#sub_id=511), [5.14](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30332414#sub_id=514), [5.23](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30332414#sub_id=523), [5.31](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30332414#sub_id=531), [5.92](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30332414#sub_id=592), [5.142](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30332414#sub_id=5142), [5.163](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30332414#sub_id=5163), [6.11](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30332414#sub_id=611), [6.32](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30332414#sub_id=632) и [приложений К](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30332414#sub_id=35) и [Л](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30332414#sub_id=36), текст аутентичный со СНиП 2.08.02-89(\*) с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2001 г.

2. Внесены отделом технического нормирования, аккредитации и науки Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по архитектуре и строительству.

3. Приняты и введены в действие приказом Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по архитектуре и строительству от 16 апреля 2001 г. № 62.

4. Взамен СНиП 2.08.02-89(\*) «Общественные здания и сооружения».

Настоящие строительные нормы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по архитектуре и строительству.

**1. Область применения**

Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование общественных зданий и сооружений, а также помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания и встроенно-пристроенных к ним. При проектировании помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, следует дополнительно руководствоваться СНиП КР 31-01-2000.

Размещение в здании и сооружении помещений производственного и складского назначения, не входящих в его состав не допускается.

Перечень групп общественных зданий, комплексов и сооружений приведен в рекомендуемом [приложении А](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30332414).

**2. Нормативные ссылки**

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МСН 2.02.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.02-85(\*) «Противопожарные нормы»;

СНиП 2.04.05-91(\*) «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

РДС 35-01-99 «Правила реализации требований по обеспечению среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

СН 35-01-99 «Рекомендации для существующих зданий и нормали планировочных решений по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

СНиП КР 35-01-99 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»;

СНиП КР 31-01-2000 «Жилые здания»;

СНиП 2.04.05-95 «Искусственное и естественное освещение»;

ГОСТ 24940-96 «Методы измерения освещенности»;

СНиП II-93-74 «Предприятия по обслуживанию автомобилей»;